10:01:19 971	Factory Tool v1.5.0.0 start run
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀　㌀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀଀絎摒⁎ഀഀ
10:02:29 408	Layer<7,1-7>:测试设备开始
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀㄀㌀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀䬀항뺋ދၙ齢൒ഀ
10:02:29 419	<LAYER 1-7> ERROR:ReadCapability-->RKU_ReadCapability failed,err(-8)
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀㈀㌀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀℀豨꾚䞂r쭟൙ഀ
10:02:29 428	Layer<7,1-7>:校验芯片成功
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀㌀㌀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀뜀횃䙓氀愀猀栀䤀渀昀漀쭟൙ഀ
10:02:29 436	<LAYER 1-7> INFO:FlashInfo: 00 00 AA 03 00 04 04 00 28 00 01
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀㌀㤀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀䜀攀琀䘀氀愀猀栀䤀渀昀漀ⴀⴀ㸀䔀洀洀挀 猀琀漀爀愀最攀⸀ഀഀ
10:02:29 442	Layer<7,1-7>:获取FlashInfo成功
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀㐀㜀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀였ݑ䥙䐀䈀쭟൙ഀ
10:02:29 449	<LAYER 1-7> INFO:CS(1)		(30016MB)		(SAMSUNG)
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㐀㠀㐀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀였ݑ䥙䐀䈀က齢൒ഀ
10:02:29 493	Layer<7,1-7>:下载IDB开始
਍㄀　㨀　㈀㨀㈀㤀 㘀㐀㄀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀଀絎䦏䐀䈀က齢൒ഀ
10:02:29 650	Layer<7,1-7>:重启设备开始
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀　 㘀㔀㔀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀촀⾑빔ދၙ齢൒ഀ
10:02:30 663	Layer<7,1-7>:等待Loader开始
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㄀ ㌀㈀㤀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀䤀蕻䱟漀愀搀攀爀က齢൒ഀ
10:02:31 337	Layer<7,1-7>:测试设备开始
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㄀ ㌀㐀㘀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀䬀항뺋ދၙ齢൒ഀ
10:02:31 354	Layer<7,1-7>:下载固件开始
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㄀ 㐀㌀㘀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀䘀氀愀猀栀䤀渀昀漀㨀 　　 　　 䄀䄀 　㌀ 　　 　㐀 　㐀 　　 ㈀㠀 　　 　㄀ഀഀ
10:02:31 438	<LAYER 1-7> INFO:GetFlashInfo-->Emmc storage.
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㄀ 㐀㌀㤀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 搀漀眀渀氀漀愀搀 椀洀愀最攀Ⰰ琀漀琀愀氀㴀㄀㤀　㐀㔀㜀㤀　㤀㘀Ⰰ戀愀渀搀㴀㘀㐀Ⰰ䐀椀爀攀挀琀䰀䈀䄀㴀　Ⰰ䘀椀爀猀琀㐀䄀挀挀攀猀猀㴀　Ⰰ䜀瀀琀㴀　ഀഀ
10:02:31 471	<LAYER 1-7> INFO:Start to download trust,offset=0x4000,size=4194304
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㄀ 㠀㔀㔀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 甀戀漀漀琀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㈀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㐀㄀㤀㐀㌀　㐀ഀഀ
10:02:32 205	<LAYER 1-7> INFO:Start to download misc,offset=0x6000,size=49152
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㈀ ㈀㄀㌀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 爀攀猀漀甀爀挀攀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㠀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㈀㌀㄀㤀㌀㘀ഀഀ
10:02:32 236	<LAYER 1-7> INFO:Start to download kernel,offset=0x10000,size=7976764
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㈀ 㤀㐀㄀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 戀漀漀琀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㈀　　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㄀㌀㜀㘀㘀㤀㘀ഀഀ
10:02:33 058	<LAYER 1-7> INFO:Start to download recovery,offset=0x30000,size=7501004
਍㄀　㨀　㈀㨀㌀㌀ 㘀㠀㈀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 猀礀猀琀攀洀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㄀㠀愀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㄀㜀㐀㐀㠀㌀　㐀㘀㐀ഀഀ
10:03:33 741	<LAYER 1-7> INFO:Start to download vendor,offset=0x4d2000,size=117440512
਍㄀　㨀　㌀㨀㐀㄀ 㘀㜀㐀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㜀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 漀攀洀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㔀　愀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㄀㘀㜀㜀㜀㈀㄀㘀ഀഀ
10:03:42 142	Layer<7,1-7>:下载固件成功
਍㄀　㨀　㌀㨀㐀㈀ ㄀㐀㜀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀촀⾑빔ދY쭟൙ഀ
10:03:42 149	Layer<1-7> ResetDevice
਍㄀　㨀　㌀㨀㐀㈀ 㘀㔀㌀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㜀Ⰰ㄀ⴀ㜀㸀㨀촀⾑빔ދၙ齢൒ഀ
10:03:42 677	Layer<7,1-7>:升级成功 
਍㄀㈀㨀　㔀㨀　㘀 ㌀㐀㘀ऀ䘀愀挀琀漀爀礀 吀漀漀氀 瘀㄀⸀㔀⸀　⸀　 猀琀愀爀琀 爀甀渀ഀഀ
12:05:54 785	Layer<8,1-8>:下载固件 
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㜀㤀㔀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀䬀항뺋ދY쭟൙ഀ
12:05:54 801	Layer<8,1-8>:测试设备成功
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㠀　㘀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䔀刀刀伀刀㨀刀攀愀搀䌀愀瀀愀戀椀氀椀琀礀ⴀⴀ㸀刀䬀唀开刀攀愀搀䌀愀瀀愀戀椀氀椀琀礀 昀愀椀氀攀搀Ⰰ攀爀爀⠀ⴀ㠀⤀ഀഀ
12:05:54 808	Layer<8,1-8>:校验芯片开始
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㠀㄀㐀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀℀豨꾚䞂ၲ齢൒ഀ
12:05:54 820	Layer<8,1-8>:获取FlashInfo开始
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㠀㈀㄀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀䘀氀愀猀栀䤀渀昀漀㨀 　　 　　 䄀䄀 　㌀ 　　 　㐀 　㐀 　　 ㈀㠀 　　 　㄀ഀഀ
12:05:54 822	<LAYER 1-8> INFO:GetFlashInfo-->Emmc storage.
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㠀㈀㘀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀뜀횃䙓氀愀猀栀䤀渀昀漀က齢൒ഀ
12:05:54 832	Layer<8,1-8>:准备IDB开始
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㠀㌀㐀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀䌀匀⠀㄀⤀ऀऀ⠀㌀　　㄀㘀䴀䈀⤀ऀऀ⠀匀䄀䴀匀唀一䜀⤀ഀഀ
12:05:54 866	Layer<8,1-8>:准备IDB成功
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㐀 㠀㜀㈀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀଀絎䦏䐀䈀쭟൙ഀ
12:05:55 016	Layer<8,1-8>:下载IDB成功
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㔀 　㈀㔀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀촀⾑빔ދY쭟൙ഀ
12:05:56 027	Layer<8,1-8>:重启设备成功
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㘀 　㌀㘀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀䤀蕻䱟漀愀搀攀爀쭟൙ഀ
12:05:56 709	Layer<8,1-8>:等待Loader成功
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㘀 㜀㄀㜀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀䬀항뺋ދY쭟൙ഀ
12:05:56 725	Layer<8,1-8>:测试设备成功
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㘀 㜀㌀㌀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀଀絎摒N쭟൙ഀ
12:05:56 778	<LAYER 1-8> INFO:FlashInfo: 00 00 AA 03 00 04 04 00 28 00 01
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㘀 㜀㠀　ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀䜀攀琀䘀氀愀猀栀䤀渀昀漀ⴀⴀ㸀䔀洀洀挀 猀琀漀爀愀最攀⸀ഀഀ
12:05:56 782	<LAYER 1-8> INFO:Start download image,total=1904579096,band=64,DirectLBA=0,First4Access=0,Gpt=0
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㘀 㠀㄀㌀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 琀爀甀猀琀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㐀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㐀㄀㤀㐀㌀　㐀ഀഀ
12:05:57 181	<LAYER 1-8> INFO:Start to download uboot,offset=0x2000,size=4194304
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㜀 㔀㐀㔀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 洀椀猀挀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㘀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㐀㤀㄀㔀㈀ഀഀ
12:05:57 551	<LAYER 1-8> INFO:Start to download resource,offset=0x8000,size=231936
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㜀 㔀㜀㄀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 欀攀爀渀攀氀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㄀　　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㜀㤀㜀㘀㜀㘀㐀ഀഀ
12:05:58 229	<LAYER 1-8> INFO:Start to download boot,offset=0x20000,size=1376696
਍㄀㈀㨀　㔀㨀㔀㠀 ㌀㐀㔀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 爀攀挀漀瘀攀爀礀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㌀　　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㜀㔀　㄀　　㐀ഀഀ
12:05:58 963	<LAYER 1-8> INFO:Start to download system,offset=0x18a000,size=1744830464
਍㄀㈀㨀　㜀㨀　　 㜀㤀㔀ऀ㰀䰀䄀夀䔀刀 ㄀ⴀ㠀㸀 䤀一䘀伀㨀匀琀愀爀琀 琀漀 搀漀眀渀氀漀愀搀 瘀攀渀搀漀爀Ⰰ漀昀昀猀攀琀㴀　砀㐀搀㈀　　　Ⰰ猀椀稀攀㴀㄀㄀㜀㐀㐀　㔀㄀㈀ഀഀ
12:07:08 928	<LAYER 1-8> INFO:Start to download oem,offset=0x50a000,size=16777216
਍㄀㈀㨀　㜀㨀　㤀 㐀㄀㈀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀଀絎摒၎齢൒ഀ
12:07:09 420	Layer<8,1-8>:重启设备开始
਍㄀㈀㨀　㜀㨀　㤀 㐀㈀㈀ऀ䰀愀礀攀爀㰀㄀ⴀ㠀㸀 刀攀猀攀琀䐀攀瘀椀挀攀ഀഀ
12:07:09 926	Layer<8,1-8>:重启设备成功
਍㄀㈀㨀　㜀㨀　㤀 㤀㔀　ऀ䰀愀礀攀爀㰀㠀Ⰰ㄀ⴀ㠀㸀㨀䜀ꝓၾ齢⁒ഀഀ
