1. путь к программе без кит. русских символов например корень C:\\
2. Открыть программу выбрать образ прошивки (не в архиве, iso)
3. Нажать Run
4. Взять книгу (выключенную), зажать на ней зубочисткой кнопку (ресет) около кнопки вкл (ели это книга EB52 о зажать кнопку вкл и верхнюю кнопку перелистывания)
5. Не переставая зажимать вставить USB C в книгу. 
6. Как пойдет загрузка прошивки подождать примерно до 5ти процентов и можно отпускать зажатую кнопку)
7. Ждать.