

键盘烧录说明


1. 解压压缩包，将“HK\_UTOOL\_V25”文件夹复制到本地磁盘。




1. 将正确的FW文件复制到Firmware。



1. 打开HK\_UTOOL\_V25文件夹，双击Start\_win8\_10.exe。（此工具打开后键盘鼠标将被Disable，需要用外接USB鼠标操作）




1. 等待烧录工具识别到键盘，识别到键盘后如下图所示：




注意：如果烧录工具没有识别到键盘，请点击“更新”几次并等待一会。

1. 点击“全部开始”。



1. 烧录成功后显示为绿色。



1. 烧录完成后重启电脑即可。
2. 错误提示说明。
3. 错误1：No Device

原因：键盘没有插好或不能正常识别

解决方法：请检查连接线或者查看键盘IC或外围设备是否正常

1. 错误2：No Firmware

原因：没有在Firmware文件夹下找到烧录文件

解决方法：将正确的估计复制到Firmware文件夹下