1. Установить драйвер iSocUSB-Driver-Setup-1.0.1.exe

2. Установить драйвер IntelAndroidDrvSetup1.1.5.exe

3. Установить утилиту PhoneFlashTool_3.1.8.2_win32.exe

4. Запустить утилиту Phone Flash Tool

5. Нажать кнопку Browse (справа вверху) и в папке с распакованной прошивкой выбрать файл flash.xml

6. Нажать сниюю кнопку Start to flash (внизу)

7. Подключить ВЫКЛЮЧЕНЫЙ планшет с нажатой кнопкой Громкость- к ПК по USB

8. Дождаться окончания процесса обновления

При первом подключении будет осуществлен поиск драйверов устройства.

P.S. планшет можно принудительно выключить долгим удержанием кнопки ПИТАНИЕ


