Обновление прошивки:

1. Отформатируйте TF-карту в FAT32
2. Скопируйте файл прошивки «full_img.fex» в корень карты, не переименовывая его
3. Убедитесь что аккумулятор камеры заряжен минимум на 50%
4. Выключите камеру
5. Вставьте карту с файлом прошивки в слот для TF-карты
6. Включите камеру длительным нажатием кнопки «Power»
7. В настройках выберите пункт «Версия ПО» (Настройки -> Системные настройки -> Версия ПО)
8. Нажмите кнопку UP
9. Следуйте инструкциям на экране камеры
10. По окончании прошивки камера перезагрузится
11. Отформатируйте карту средствами камеры (Настройки -> Системные настройки -> Форматирование)
12. Перейдите в настройки и выполните сброс всех настроек (Настройки -> Системные настройки -> Сброс настроек)
13. Камера готова к работе
