Инструкция по обновлению ПО для устройства Digma DCD-300

- Извлеките файл firmware.bin из архива
- Скопируйте его на карту памяти, файл НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ!
- Вставьте карту в устройство.
- Подключите устройство к внешнему источнику питания (зарядному устройству). 
КРАЙНЕ не рекомендуется обновлять ПО при питании от встроенного аккумулятора в связи с возможным сбоем обновления.
- При появлении предложения обновить встроенное ПО кнопкой "Вниз" выберите пункт "Да" и нажмите кнопку Ок - начнется процесс обновления.
- Дождитесь выключения экрана устройства и обязательно подождите еще примерно 30 секунд для полного завершения обновления.
- Отключите питание устройства.