1. Отформатировать карту памяти SD в FAT. Рекомендуется исползовать карту не более 4Гб.
2. Скопировать соответствующий файл в КОРЕНЬ SD-карты. ФАЙЛ НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ !
3. ВЫключить регистратор
4. Вставить SD-карту в регистратор
5. Включить регистратор
6. Процес обновления начнётся автоматически, или регистратор выдаст меню обновления с вариантами "Да" или "Нет" (в зависимости от модели регистратора)
7. После окончания прошивки регистратор выключится или сам перезагрузится.