1. Отформатировать карту памяти SD в FAT. Рекомендуется исползовать карту не более 4Гб.

2. Скопировать соответствующий файл firmware.bin в КОРЕНЬ SD-карты. ФАЙЛ НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ !
Файл firmware.bin необходимо взять из папки rev1 или rev2 в зависимости от аппаратной ревизии видеорегистратора. 
Номер ревизии определяется по серийному номеру устройства (см. таблицу соответствия ниже)

3. ВЫключить регистратор

4. Вставить SD-карту в регистратор

5. Включить регистратор

6. Процес обновления начнётся автоматически.

7. После окончания прошивки регистратор выключится или сам перезагрузится.

Определение аппаратной ревизии по серийному номеру.

DFD400BKX1C9***** - rev.1
DFD400BKX1CC***** - rev.2
DFD400BKX1D3***** - rev.2
DFD400BKX1D4***** - rev.1

Если аппарат будет прошит неверной ревизией, то на дисплее будет отсутствовать изображение. 
В этом случае необходимо повторить процедуру прошивки  другой ревизией.