По умолчанию функция Dealay Power Off установлена на 15сек.
Если эта функция выключена, при быстром переключении из ACC в ON и в START (например, если в машине используется кнопка вместо ключа) регистратор включается и тут же выключается.

Для прошивки используем *.bin файл: копируем в корень тф-карты, вставляем в рег и включаем питание (при подключенной зарядке). После окончания процесса обновления перезагружаем девайс.

