Полная перепрошивка, со стиранием ЮЮИД и СН

1. Берем флешку объемом 2ГБ. Другая не прочитается девайсом.
2. Форматируем в ФАТ16
3. Записываем туда фаил UPD
4. Записываем все остальные файлы
5. Вставляем флешку
6. Включаем девайс. Начнется обновление.
7. Дождемся пока обновится система
8. Дальше загрузится ВинСЕ и начнет обновляться оболочка.
9. Всё закончится -- и флешку можно вынимать. Если не вытащить -- при перезагрузке опять пойдет обновление.

Частичная перепрошивка, без стирания ЮЮИД/СН

1. Подготовить флешку для полной перепрошивки
2. Удалить с нее eboot.nb0, metazone.bin и xip.bin
3. Докинуть на нее CMD_PART (валяется отдельно в архиве)
4. Шить как полную

Пишем серийник + ЮЮИД
1. Прописываем в SN.INI нужный нам серийник. 
2. Запускаем SN tool, нажимаем на кнопку и всё пишется само собой.
3. Потом для верности нажимаем на кнопку считывания ЮЮИД -- посмотреть, что получилось.