1. ВЫКЛЮЧИТЬ навигатор. Совсем? ДА, СОВСЕМ ВЫКЛЮЧИТЬ.
2. Подключить к компьютеру
3. Включить навигатор. Он определится как жесткий диск
4. Сохранить полностью содержимое навигатора, кроме папок NAVI и SYSTEM, на компьютере
5. Распаковать содержимое архива с прошивкой в КОРЕНЬ карты памяти
6. Выключить навигатор, вставить карту памяти.
7. Включить навигатор - процесс прошивки запустится автоматически
8. После окончания обновления залить на навигатор сохраненное ранее содержимое

Если после обновления не работает лицензионный ключ NAVITEL - обратиться в техподдержку NAVITEL