Порядок установки:

1. Скачать на компьютер утилиту установки http://www.ddixlab.com/public/digma/tabletpc/LiveSuit%20Pack.rar 
и распаковать ее. Утилита по WinXP/Vista/7 32/64bit.

2. Из папки vtcdrv установить драйвер в соответствии с версией операционной системы (смотри readme.txt)

Указанные в п.1-2 действия выполняются один раз при первой установке, при повторном обновлении их повторять не требуется.

3. Скачайте и распакуйте на компьютер файл прошивки.

4. В папке LiveSuit запускаем файл LiveSuit.exe

5. Кнопкой SelectImg выбираем файл прошивки для обновления.

6. ВЫКЛЮЧАЕМ планшет полностью.

7. Нажимаем и УДЕРЖИВАЕМ нажатой кнопку Громкость+ на планшете.

8. Подключаем компьютер кабелем к разъему USB планшета (НЕ к разъему HOST при его наличии, а просто к USB), 
для iDx10 он ближе к гнезду наушников.

9. Несколько (5-7 раз) быстро нажимаем кнопку ПИТАНИЕ на планшете, после чего отпускаем кнопки ГРОМКОСТЬ+ и ПИТАНИЕ

10. Через 3-4 секунды запустится процесс обновления, будет предложено отформатировать память, соглашаемся, 
запускается процесс обновления, котторый длится от 2 до 4 минут

Примечание.
При первом подключении планшета возможно будет автоматически установлены драйвера, это займет некоторое время, 
и процесс обновления может не запуститься, тогда повторите процедуру обновления.
В некоторых случаях драйвера не устанавливаются автоматически, тогда в папке LiveSuit запустите файлы
LiveSuitPack_version_1.07_2011026.exe и  LiveSuitPack105_english.exe, после чего запустите процесс обновления с п.4