

步骤1：找一个空的U盘, 格式化成FAT32格式,如下图所示;

1. Prepare an empty USB drive with FAT32 format for the updating.




步骤2：把一键刷机文件夹里的内容，复制粘贴到U盘根目录下。如图所示：

1. Copy the file from each folder (example: 22060271 - ID1783758) to USB drive, under root menu



步骤3：把U盘插入机器，机器接上AC adapter充电器！开机后按【ESC】进入BIOS,切换至【Save&Exit】栏,选取【U盘】启动.如下图所示: （或者开机后按Fn+F7，从BBS界面选取从U盘启动）

1. Connect USB drive to notebook and plug on the charger. Power on device and press “ESC” to enter BIOS. In “Save&Exit” menu, choose USB driver for boot.



Or press FN+F7 to enter BBS page, choose USB driver for boot.



步骤4：U盘会自动进入EFI Shell, 等待5秒后，自动执行Update EC+BIOS的操作。刷新成功会自动关机，再次开机 按ESC或del键进入BIOS检查新的BIOS+EC版本是否刷机成功即可。

1. Device will enter EFI Shell directly, wait for around 5 seconds, EC+BIOS updating program run automatically. After all update successfully, the device will power off automatically.
2. Power on the device and press “ESC” to enter BIOS to check the new BIOS info.

