Инструкция по обновлению ПО на навигаторах Digma Alldrive 400 и 500

1. Отформатировать карту памяти SD размером 2Gb (не больше и не меньше) в FAT16
2. Скопировать все файлы прошивки в корень карты памяти
3. Вставить карту в навигатор
4. Включить устройство

Обновление должно начаться автоматически. Дождаться полного обновления системы.
После окончания выключить устройство и извлечь карту памяти.

